\documentclass[10pt, a4paper, parskip=half]{scrartcl}
\usepackage[utf8]{inputenc}% muss zum Editor passen -> http://texwelt.de/wissen/fragen/2656/
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{multicol}
\usepackage{wallpaper}
\usepackage[hyperfootnotes=false]{hyperref}
\usepackage{listings}
\lstset{basicstyle=\ttfamily\footnotesize}

\usepackage{geometry}
\geometry{a4paper,left=25mm,right=25mm, top=25mm, bottom=3cm}

\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}

\title{System Alarming: Eine Anwendung zur Netzwerküberwachnung}
\author{WagnerTech UG, Turfstr. 18a, 81929 München, www.wagnertech.de}
\date{\vspace{-5ex}}

\ULCornerWallPaper{1}{wagner_tech_briefbogen_blau_fs1.pdf}

\begin{document}

\pagenumbering{gobble} % no page numbers
\maketitle

\begin{abstract}
System   Alarming   ist   eine   systemunterstützende   Funktion,   die   bereits   seit
Jahrzehnten   in   den   Telekommunikationsnetzen   für   störungsfreien   Betrieb   sorgt.
Diese   Funktion   sammelt   Informationen   über   abnorme   Betriebszustände   und
ermöglicht   es   so   dem   Wartungspersonal   zielgerichtet   einzugreifen,   bevor   es   zu
einem   Systemversagen   kommt. Als weiterer Anwendungsberich bietet sich daher die Netzwerküberwachung an. Für diesen Einsatz bietet System Alarming einen \emph{remote watchdog}, der das regelmäßige Eintreffen von Meldungen eines entfernten Gerätes überwacht und einen \emph{ping watchdog}, der die Erreichbarkeit eines Geräts mittels \lstinline|ping| überprüft.
\end{abstract}

\begin{multicols}{2}
Die hier vorgestellte Software orientiert sich bei der Alarmbilanzierung am ITU-Standard Q.821, ohne auf alle Details einzugehen. Das System hat folgenden Aufbau:

\includegraphics[width=0.8 \linewidth]{img/Aufbau.png}

Die zentrale Einheit von Alarming ist die Alarm­verwaltung. Diese kann hierarchisch aufgebaut und auf verschiedene Knoten verteilt sein. An einer Alarm­verwaltung kann eine Benutzeroberfläche ange­bun­den sein. Die alarmierenden Geräte sind über Alarmschnitt­stellen an die Alarmverwaltung angeschlossen.

Die Aufgaben der Alarmverwaltung sind:
\begin{itemize}
\item Aufzeichnung der Alarme: Jedes Alarmereignis, das über die Alarmschnittstelle gemeldet wird, wird in einer Logdatei gespeichert.
\item Bewertung der Alarme: In Abhängigkeit von einer im alarmierenden Gerät selbst erkannten Beeinträchtigung der Gesamtfunktionalität (service influence) und dem Alarmtyp bestimmt eine Bewertungslogik auf der Basis von hinterlegten Regeln die Alarmpriorität.
\item Alarmweiterleitung: Da Instanzen der Alarmverwaltung hierarchisch angeordnet sein können, ent­schei­det die Alarm­weiter­leitung über ein hinterlegtes Regelwerk, welche weitere Manager zu informieren sind. Die Weiter­leitung kann auch an andere Ausgabemedien, wie e-mail, erfolgen.
\item Bilanzierung: Um über eine große Anzahl von Alarmen einen Überblick zu erhalten, ist es wichtig, diese zu bilanzieren. Ein Bilanzmonitor überwacht bestimmte Alarmtypen und zeigt die anliegenden Alarmprioritäten. Falls eine höhere Alarmpriorität neu hinzu kommt, stellt dies selbst wieder ein Alarmereignis dar, das an einen höher liegenden Manager weitergeleitet werden kann.
\item Alarmberichte: Der Bilanzmonitor ist auch das Einstiegsobjekt zur Entstörung. Ausgehend von einer Monitorinstanz kann sich das Wartungspersonal die Einzel­alarme auflisten lassen.
\end{itemize}
Um Alarme (oder \emph{watchdog}-Ereignisse) an das System zu melden stehen folgende Schnittstellen zur Verfügung:
\begin{itemize}
\item SNMP(mit Paket \lstinline{sysal-snmp})
\item \emph{command line interface}: Kommandos aus dem Paket \lstinline{sysal-util}
\item REST-Schnittstelle
\end{itemize}
Weitere Informationen auf der
\href{http://wagnertech.de/?page_id=431}{Projektseite}\footnote{http://wagnertech.de/?page\_id=431}
\end{multicols}

%\begin{figure} [h]
%   \centering
%      \frame{\includegraphics[width=0.8 \linewidth]{Bildschirmfoto.png}}
%   %\captionof{figure}{Aussehen einer Lohnabrechnung}
%   \label{abb:screenshot}
%\end{figure}


\end{document}
